# clock_0 (faulty)

inet socket             half duplex - packet size 131072 -    0.0956 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size  65536 -    0.0280 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size  32768 -    0.0999 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size  16384 -    0.0838 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size   8192 -    0.0595 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size   4096 -    0.0447 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size   2048 -    0.0234 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size   1024 -    0.0141 gbit/s
inet socket             half duplex - packet size    512 -    0.0082 gbit/s

inet socket             full duplex - packet size 131072 -    0.0970 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size  65536 -    0.0927 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size  32768 -    0.1004 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size  16384 -    0.0974 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size   8192 -    0.0938 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size   4096 -    0.0547 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size   2048 -    0.0369 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size   1024 -    0.0140 gbit/s
inet socket             full duplex - packet size    512 -    0.0081 gbit/s

